昆明中华涂料有限责任公司职业病危害现状评价情况公示

	报告书名称
	昆明中华涂料有限责任公司职业病危害现状评价报告书

	报告书编号
	YZZW2024-XZ002

	用人单位基本情况
	单位名称
	昆明中华涂料有限责任公司

	
	单位简介
	昆明中华涂料有限责任公司前身为昆明油漆总厂，始建于1958 年，2004年根据昆明市深化国有企业改革试点工作的精神，将公司生产装置整体搬迁至现有厂址，全厂现有员工82 余名。
生产装置包括色漆车间、多品种车间、树脂车间，配套建设有供配电、给排水、消防等公用工程及辅助设施，有3278m2 原料库一座、2758m2 成品库一座，储罐区最大有效储存能力为 673m3。
公司设有总工办，下设技术环保处、质量监督检验处等技术机构，现有各类专职专业技术人员20余名，近年来公司结合市场需求及行业发展方向 ，将产品结构进行调整。目前公司产品更安全、环保。产品以低VOC涂料、水性涂料产品等为主。

	
	地理位置
	昆明中华涂料有限责任公司位于昆明市经济技术开发区石龙路与春漫大道交叉口南侧。

	[bookmark: _Hlk66956033]现场调查及检测情况
	项目负责人
	王昆，证书编号：YZP(I)20230223

	
	报告书编写人
	王昆，证书编号：YZP(I)20230223

	
	现场调查人员
	王昆

	
	现场检测人员
	王昆、杨红、张平、缪勇涛

	
	现场检测时间
	2024年10月16日至2024年10月18日

	
	单位陪同人
	周悦明

	职业病危害元素检测
	存在的主要职业病危害因素
	化学有害因素：膨润土粉尘、其他粉尘、苯、甲苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯。
物理因素：噪声。

	
	职业病危害因素检测结果
	职业病危害因素检测结果统计
	职业病危害
因素
	评价指标
	检测作业点/
岗位数
	合格点/
岗位数
	合格率
%

	噪声
	8小时等效声级（LEX,8h）
	15
	15
	100

	其他粉尘
	时间加权平均浓度（TWA）
	2
	2
	100

	
	峰接触浓度（PE）
	2
	2
	100

	膨润土粉尘
	时间加权平均浓度（TWA）
	2
	2
	100

	
	峰接触浓度（PE）
	2
	2
	100

	苯
	时间加权平均浓度（TWA）
	12
	12
	100

	
	短时间接触浓度（STEL）
	17
	17
	100

	甲苯
	时间加权平均浓度（TWA）
	12
	12
	100

	
	短时间接触浓度（STEL）
	17
	17
	100

	二甲苯
	时间加权平均浓度（TWA）
	12
	12
	100

	
	短时间接触浓度（STEL）
	17
	17
	100

	乙酸丁酯
	时间加权平均浓度（TWA）
	1
	1
	100

	
	短时间接触浓度（STEL）
	1
	1
	100

	丁醇
	时间加权平均浓度（TWA）
	1
	1
	100

	
	峰接触浓度
	1
	1
	100




	报告评价结论
	结论
	[bookmark: _Toc123663994]1.分项结论
在对昆明中华涂料有限责任公司用人单位职业卫生全面评价的基础上，现对用人单位职业卫生现状逐项做出以下评价。
职业病危害现状评价分项结论表
	项目
	评价
	存在问题

	1.总体布局
	符合
	—

	2.生产工艺与设备布局
	符合
	—

	3.建筑卫生学
	符合
	—

	4.职业病危害因素
	符合
	—

	5.职业病防护设施
	基本符合
	—

	6.应急救援设施
	符合
	—

	7.职业健康监护
	基本符合
	职业健康监护档案不完善；未进行离岗后职业健康检查；2024年未组织新进员工进行上岗前体检。

	8.个人防护用品
	基本符合
	—

	9.辅助用室
	符合
	—

	10.职业卫生管理
	基本符合
	职业卫生管理档案还需要完善。



[bookmark: _Toc123663995]2.职业病危害风险分类
[bookmark: _Toc123663996]根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2019）中的分类，用人单位的涂料生产属于涂料制造，行业代码2641。依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号中的分类，结合职业病危害因素现场检测结果，综合分析认为用人单位属于职业病危害风险严重的建设项目。
3.综合结论
根据对职业病危害因素检测、职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理制度等各项评价结果，评价认为本项目在正常生产情况下，如果能够严格执行各项职业卫生管理制度，保证各种职业病危害防护设施的正常运行，工作场所中职业病危害因素的危害和影响可以得到有效的控制。同时用人单位还要结合本评价报告书提出的建议，持续改进完善职业病防治相关方面的工作，才能有效保护职工健康，促进企业更好发展。
依据《工作场所职业卫生监督管理规定》《关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函[2022]441号要求；针对职业病危害因素检测结果超标工作场所提出针对性整改措施；完善年度职业卫生工作计划与设施方案、职业卫生档案管理、职业防护设施设备台账、职业卫生培训工作、警示标识与公告栏设置、个人防护用品管理、职业健康监护工作、以及应急救援措施提出针针对性建议。

	
	建议
	1.职业卫生管理
（1）应按《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号的要求，不断完善职业卫生管理档案及职业健康监护档案。
（2）用人单位要加强对劳动者的职业卫生培训，包括对上岗前的劳动者的职业卫生培训及定期对在岗期间的劳动者的职业卫生培训，培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。组织机构要制定培训计划、确定培训周期，并应做好记录及存档工作。
2.职业病防护设施
定期做好防护设施的检维修及记录。保证防护设施运行的有效性。3.个人防护用品
（1）加强个人防护用品佩戴管理，作业时应穿戴好相应的防护用品再开展作业。用人单位管理人员应经常监督作业人员个人防护用品的佩戴情况。
（2）防尘口罩及防毒口罩应根据接尘毒作业情况采取按需进行发放，以保证防护效果。
4.职业健康监护
（1）严格执行国家职业病防治中的职业健康监护管理要求，除定期安排所有接触职业病危害因素的在岗期间作业人员的职业健康检查外，还需完善对新招录人员实行岗前职业健康检查及离岗时的职业健康检查。对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位应当在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前90日内的在岗期间的职业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。
（2）完善职业健康监护，对职业健康体检检出有异常的人员应安排复查，对复查仍有异常者应进行职业病诊断。不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对检查出的职业禁忌证者一经确定，需马上调离原工作岗位，并妥善安置。
5.应急救援
建议定期对应急救援设施（急救药箱等）进行检查或检定，确保其有效可用。
6.下一阶段职业卫生工作的建议
本项目职业病危害风险分类属于严重的项目，根据《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]5号，职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每一年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。

	专家组评审意见
	根据《中华人民共和国职业病防治法》2018、《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]5号，昆明中华涂料有限责任公司组织专家对职业病防治现状及其评价报告进行评审。专家组听取了用人单位对职业病防治工作的汇报和评价机构的陈述，检查了工作场所、个体防护、职业病危害告知与警示标识等，查阅了职业卫生管理制度等资料。经充分讨论形成以下意见:
一、评价报告
1.完善工艺物料设备分析及其职业病危害因素识别;
2.完善职业病防护设施分析和职业健康监护评价;
3.按专家提出的具体意见进行必要修改。
二、用人单位
1. 按《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号，《个体防护装备配备规范》GB39800，作业人员应正确使用防护用品;
2.按《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安监总局令[2012]49 号、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014，规范职业健康检查;
3.按《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令[2020]5号和《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号，完善防护设施等职业卫生档案并规范管理。
[bookmark: _GoBack]专家组同意昆明中华涂料有限责任公司职业病危害现状评价通过评审，评价机构应完善评价报告,用人单位应按评价建议和评审意见持续改进，并报专家组长复核。
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