


云南中医药大学第二附属医院宣传制品制作服务采购需求
一、项目内容
[bookmark: _Toc236134429][bookmark: _Toc236134143]根据招标人需求设计、制作、安装宣传标识，并在合同期内负责院内宣传用品的制作和维护工作。
二、报价说明
1.物料清单单价为全费用综合单价，全费用综合单价应包括但不限于人工费、设备费、材料费、辅材费、加工制作费、专用工具、运输、仓储、包装、装卸费、备品备件费、配合协调、管理、安装、调试、垃圾清运、售后服务、保险、保修、培训、利润、税金、可能涉及的专利技术及专利权费用、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，并包括各项费用和价格的涨价风险等，应计未计部分均视为全部计入。
2.本次报价仅为询价，不代表医院最终采购结果，医院不支付任何相关费用。
3.项目联系人及联系方式：

联系人：                    联系方式：



公司（签章）        


云南中医药大学第二附属医院宣传制品制作服务物料技术参数及最高限价表
	序号
	产品名称
	技术要求及制作工艺
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	200克
铜版纸印刷
	一、规格尺寸：297x210mm
二、材质：精选优质纸浆，纸张厚度0.18mm，纸张平整光滑
三、工艺：双面彩色印刷
	张
	
	

	
	
	一、规格尺寸：297x420mm
二、材质：精选优质纸浆，纸张厚度0.18mm，纸张平整光滑
三、工艺：双面彩色印刷
	张
	
	

	2
	资料排版
打印
	一、规格尺寸：297x210mm
二、材质：80克书写纸
三、工艺：双面、黑白
	张
	
	

	3
	名片
	一、规格尺寸：90x54mm
二、材质：300克铜版纸
三、工艺：双面彩印，纸张硬度好，字迹清晰，盒/500张 
	盒
	
	

	
	
	一、规格尺寸：90x54mm
二、材质：300克高彩印画
三、工艺：双面彩印，纸张硬度好，字迹清晰，盒/500张
	盒
	
	

	4
	装订
	一、规格尺寸：297x420mm
二、工艺：胶装
	本
	
	

	
	
	一、规格尺寸：210x297mm
二、工艺：胶装
	本
	
	

	
	
	一、规格尺寸：210x297mm
二、工艺：骑马钉
	本
	
	

	5
	单页
	一、规格尺寸：210x285mm
二、材质：157克铜板纸
三、工艺：双面彩色印刷
	张
	
	

	
	
	一、规格尺寸：210x285mm
二、材质：200克铜板纸
三、工艺：双面彩色印刷
	张
	
	

	6
	3折页
	一、规格尺寸：210x285mm
二、材质：157克铜板纸
三、工艺：双面彩色印刷
	份
	
	

	
	3折页
	一、规格尺寸：210x285mm
二、材质：200克铜板纸
三、工艺：双面彩色印刷
	
	
	

	7
	旗帜
	一、规格尺寸：2号，2880×1920；
二、材质：国旗专用红绸布，防水防晒
三、工艺：丝网印刷（彩色）
	面
	
	

	
	
	一、规格尺寸：3号，1920×1280；
二、材质：国旗专用红绸布，防水防晒
三、工艺：丝网印刷（彩色）
	面
	
	

	
	
	一、规格尺寸：4号，1440×960；
二、材质：国旗专用红绸布，防水防晒
三、工艺：丝网印刷（彩色）
	面
	
	

	
	
	一、规格尺寸：5号，960×640；
二、材质：国旗专用红绸布，防水防晒
三、工艺：丝网印刷（彩色）
	面
	
	

	
	
	一、规格尺寸：6号，660×440；
二、材质：国旗专用红绸布，防水防晒
三、工艺：丝网印刷（彩色）
	面
	
	

	8
	桌面台卡
	一、规格尺寸： A3（420x297mm）
二、材质： 强磁亚克力
三、工艺： 亚克力带底座，磁力好，耐用
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸： A4（297x210mm）
二、材质： 强磁亚克力
三、工艺： 亚克力带底座，磁力好，耐用
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸： A5 140x210mm
二、材质： 强磁亚克力
三、工艺： 亚克力带底座，磁力好，耐用
	个
	
	

	9
	工作证
	一、规格尺寸：100X75mm
二、材质：透明外壳，内卡PVC双面
三、工艺： 外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：115X85mm
二、材质：透明外壳，内卡PVC双面
三、工艺：外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：100X140mm
二、材质：透明外壳，内卡PVC双面
三、工艺：外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：100X75mm
二、材质：透明外壳，内卡彩色纸张双面
三、工艺： 外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：115X85mm
二、材质：透明外壳，内卡彩色纸张双面
三、工艺：外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：100X140mm
二、材质：透明外壳，内卡彩色纸张双面
三、工艺：外壳耐用不变形，卡边色泽度好
	个
	
	

	10
	无纺布袋
	一、规格尺寸：340X250mm
二、材质：绿色环保无纺布
三、工艺： 印刷着色好，色彩好，不褪色
	个
	
	

	11
	布袋
	一、规格尺寸：340X250mm
二、材质：棉、麻布
三、工艺： 印刷着色好，色彩好，不褪色
	
	
	

	12
	布标
	一、规格尺寸：长度定制、高度700mm
二、材质：旗帜布，结实耐用防水防晒
三、工艺：红底白字/黄字
	米
	
	

	13
	不锈钢牌
	一、规格尺寸：400x600mm
二、材质：不锈钢哑光，板材厚度大于0.7mm，折边厚度250mm
三、工艺：文字腐蚀、色彩度好，不褪色
	块
	
	

	14
	钛金牌
	一、规格尺寸：400x600mm
二、材质：钛金哑光，板材厚度大于0.7mm，折边厚度250mm
三、工艺：文字腐蚀、色彩度好，不褪色
	块
	
	

	15
	木托奖牌
	一、规格尺寸：400x600mm
二、材质：木底，表层金箔UV印加水晶磨砂 
三、工艺：色彩还原度好，不褪色
	块
	
	

	16
	荣誉证书
	一、规格尺寸：297x420mm（展开尺寸）
二、材质：红绒面，绸带固定
三、工艺：封面烫金工艺，内芯110克高彩映画打印，无断墨，字迹清晰
	本
	
	

	
	
	一、规格尺寸：297x210mm（展开尺寸）
二、材质：红绒面，绸带固定
三、工艺：封面烫金工艺，内芯110克高彩映画打印，无断墨，字迹清晰
	本
	
	

	17
	黑底
喷绘布
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：550黑底喷绘布，材料厚度不低于540G，防水防晒，质感厚实
三、工艺：彩印，色彩均匀无断墨，字迹清晰
	平方米
	
	

	18
	写真
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：160克写真加覆膜
三、工艺：画面高清打印清晰无褶皱，正面覆膜，防水防晒
	平方米
	
	

	19
	车贴
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：140克车贴加覆膜
三、工艺：画面高清打印清晰无褶皱，正面覆膜，防水防晒
	平方米
	
	

	20
	PP背胶
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：PP背胶，厚度160克
三、工艺：画面高清打印清晰无褶皱，正面覆膜，防水防晒
	平方米
	
	

	21
	地贴
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：车贴防滑斜纹膜
三、工艺：高清印刷，画质清晰，防滑防摔，防腐蚀防滑耐磨
	平方米
	
	

	22
	玻璃门
腰线
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：透明膜/磨砂膜
三、工艺：高精度彩印，画面清晰无褶皱
	米
	
	

	23
	立屏展架
	一、规格尺寸：800x2000mm
二、材质：加厚铝合金框架+纯钢底座，画面超卡板定制
三、工艺：精致铝材无缝拼接表面光泽均匀壁厚0.8mm，双螺丝固定，结实稳固不变形，画面5mm高清写真覆膜
	套
	
	

	24
	易拉宝
	一、规格尺寸：800x2000mm
二、材质：加厚铝合金
三、工艺：画面PVC
	套
	
	

	
	易拉宝
	一、规格尺寸：120x2000mm
二、材质：加厚铝合金
三、工艺：画面PVC
	套
	
	

	25
	X展架
	一、规格尺寸：800x180mm
二、材质：加厚铁艺
三、工艺：画面PVC
	套
	
	

	26
	门型展架
	一、规格尺寸：800x180mm
二、材质：加厚铁艺
三、工艺：画面PVC
	套
	
	

	
	
	一、规格尺寸：600x180mm
二、材质：加厚铁艺
三、工艺：画面PVC
	套
	
	

	27
	桁架搭建
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：铝合金+550黑底喷绘布
三、工艺：画面高清彩印，色彩均匀无断墨，画面清晰无褶皱
	平方米
	
	

	28
	不锈钢水牌
	一、规格尺寸：60x90mm（落地水牌）
二、材质：底座、框架全不锈钢
三、工艺：底座稳固耐用，画面高精写真
	个
	
	

	
	
	一、规格尺寸：90x120mm（落地水牌）
二、材质：底座、框架全不锈钢
三、工艺：底座稳固耐用，画面高精写真
	个
	
	

	29
	门牌
	一、规格尺寸：38X15CM
二、材质：20mm雪弗板UV，
三、工艺：侧边喷漆，水晶UV打印字迹清晰，无毛边
	块
	
	

	
	
	一、规格尺寸：38X15CM
二、材质：10mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边 
	块
	
	

	
	
	一、规格尺寸：38X15CM
二、材质：5mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边 
	块
	
	

	29
	金属字
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：不锈钢板、钛金板、镀锌板组合
三、工艺：激光切割，精工焊接，高温烤漆，防雨防腐蚀
	平方米
	
	

	30
	发光灯箱
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：LED灯珠，5mm亚克力面板
三、工艺：金属外框，高稳定性LED灯珠
	平方米
	
	

	31
	雪弗板
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：10mm结皮板
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：15mm结皮板
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：20mm结皮板
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边
	平方米
	
	

	32
	展板
	一、规格尺寸：70X100mm
二、材质：15mm结皮板
三、工艺：激光雕刻，水晶UV打印字迹清晰，无毛边
	块
	
	

	33
	超卡板裱画包边
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：5mm超卡板裱户外写真，包边
三、工艺：超卡板材质硬度较好，画面色泽好
	平方米
	
	

	34
	雪弗板
裱画
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：15mm结皮板裱画
三、工艺：画面色泽鲜艳
	平方米
	
	

	
	雪弗板
裱画
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：10mm结皮板裱画
三、工艺：画面色泽鲜艳
	平方米
	
	

	35
	亚克力
夹画
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：底层8mm亚克力+5mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，边缘光滑，置广告钉
	套
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：底层8mm亚克力+3mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，边缘光滑，置广告钉
	套
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：底层10mm雪弗板+5mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，边缘光滑，置广告钉
	套
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：底层10mm雪弗板+3mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，边缘光滑，置广告钉
	套
	
	

	36
	亚克力
	[bookmark: _GoBack]一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：2mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，高精度UV喷印，边缘磨斜边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：5mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，高精度UV喷印，边缘磨斜边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：8mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，高精度UV喷印，边缘磨斜边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：10mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，高精度UV喷印，边缘磨斜边
	平方米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：15mm亚克力
三、工艺：激光雕刻，高精度UV喷印，边缘磨斜边
	平方米
	
	

	37
	字画装裱
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：实木边框
三、工艺：手工装裱，装裱精细，卡纸放置层次感强
	平米
	
	

	
	
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：实木边框
三、工艺： 机器装裱，装裱精细，卡纸放置层次感强
	平米
	
	

	38
	卷轴
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质： 卷轴布，抗拉性强，耐磨性强
三、工艺：精细装裱，不脱层，不折裂，整体协调，粘黏牢实，垂感好。
	平米
	
	

	39
	木匾
	一、规格尺寸：定制尺寸
二、材质：实木
三、工艺：字迹及雕刻边缘清晰，耐用耐晒
	平米
	
	

	以上所有项，均需含设计、制作、安装、发票。


三、服务要求
1.本项目的设计、制作、材料、安全生产、文明施工、环境保护措施等须达到中华人民共和国、省、市有关法律、法规或行业设计制作安装标准、规范的要求,并严格执行。
2.投标方须具备专业的宣传标识设计与制作能力，提供高质量的宣传标识制作服务，能根据招标方的个性化需求，制作符合招标方需求的产品。
3.投标方制作时应喷涂均匀，确保宣传标识标成品平整干净、美观大方、无污渍，颜色符合原稿或采购方要求，做到真实、自然、美观、协调。
4.投标方应该有严格的质量控制体系，包括宣传标识需求的对接、设计、审核、调整，安装过程中的监督和检验等。
5.投标方须保证采购方的所有需求从对接、设计、出效果图、安转、验收的全过程管理都有专人负责。
6.设计及安装的具体排版由投标方负责且须征得招标方同意，素材内容及尺寸最终以招标方定版为准，若出现不按照招标方要求设计及安装的情况，应及时拆除并按要求重新制作安装。
7.投标方应具备良好的服务态度，能够积极沟通、耐心倾听招标方需求，及时回复招标方问题和咨询，为招标方提供专业的技术支持，并根据招标方的反馈及时调整方案。
8.投标方接到招标方任务时，需20分钟内进行响应。
9.投标方应该保证交货期限，及时解决招标方出现的售后服务问题，自觉接受政府和招标方的监督管理。
10.投标方若使用伪劣材料，招标方有权制止使用，并责令停工、返工，验收时如不符招标方要求，招标方有权要求重新制作安装，由此导致的一切损失由投标方负责。
11.投标方不得转包本项目。
四、合同期限：三年。



9

