云南中医药大学第二附属医院
交换机板卡采购询价公告
为保障医院信息系统网络稳定运行，满足现有华为S7706交换机端口扩展需求，拟采购交换机光接口板一块。现公开邀请具备相关资质的供应商进行报价，欢迎符合条件的供应商参与。
1、 报名资质要求
（1） 具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书，能够独立承担民事责任。
（2） 具备华为网络设备供应与安装经验，能提供完善的售后服务体系。
（3） 拥有专业技术团队，具备交换机板卡安装、调试及网络运维能力。
（4） 遵守国家法律法规及行业规范，近3年内无重大违法违规记录，供应商在报名参加本项目时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”。
2、 项目概况
（1） 项目名称：交换机板卡采购项目
（2） 主要内容：采购华为ES1D2G48SX1E板卡1块，含安装、调试及配套服务。
（3） 实施地点：云南中医药大学第二附属医院指定机房。
（4） 适配设备：华为S7706交换机，须与现有S7706机框槽位完全兼容，安装于前卡槽位。
（5） 预算价格：不超过人民币15000元。
3、 板卡技术要求
（1） 板卡名称：48端口百兆/千兆以太网光接口板（X1E，SFP）。
（2） 型号：华为ES1D2G48SX1E。
（3） 端口要求：48个SFP光接口，支持百兆/千兆自适应。
（4） 适配要求：必须与现有华为S7706交换机机框、背板、电源、风扇及软件版本完全兼容，安装于前卡槽位，支持热插拔。
（5） 产品要求：原厂正品，全新未使用，包装完好，序列号可在华为官方渠道查询验证。
具体技术指标以华为原厂官方资料为准。
4、 服务与配套要求
1． 报价须包含板卡本体、全部工时费、材料费、辅材费、安装调试费及税费。
2． 负责板卡安装、调试，确保与现有华为S7706交换机完全兼容，业务系统正常运行。
3． 安装调试须由专业工程师实施，确保业务系统不间断、数据不丢失。如因施工导致业务中断或数据丢失，供应商承担全部责任。
4． 质保期不低于一年，质保期内免费提供维修、更换及技术支持服务。
5． 提供系统化培训及全程技术支持，对日常维护、故障处理等问题提供解答支持。
6． 报价中如涉及配套SFP光模块，须单独列明型号、数量及单价，采购人保留选择权。
5、 报价文件提交要求
1． 报价单（含板卡、安装调试费、辅材费、税金等总价）。
2． 公司营业执照复印件。
3． [bookmark: _GoBack]相关资质证书复印件（如代理资质、原厂售后服务承诺函等）。
4． 质保与售后承诺书。
5． “信用中国”及“中国政府采购网”网站查询截图。
截止时间：2026年10月16日17:00。
联系方式：张老师 0871-63307831
6、 申明
本次询价仅为市场调研与价格咨询，不构成采购承诺。我院将根据报价、资质、服务等综合因素进行评议，并保留最终解释权。


云南中医药大学第二附属医院
2026年10月9日
附件：交换机板卡技术及服务要求
1、 板卡技术规格
1． 板卡名称：48端口百兆/千兆以太网光接口板（X1E，SFP）。
2． 型号：华为ES1D2G48SX1E。
3． 端口数量：48个SFP光接口。
4． 端口速率：支持百兆/千兆自适应。
5． 适配设备：华为S7706交换机，安装于前卡槽位，须与现有设备完全兼容。
6． 热插拔：支持热插拔，不影响交换机正常运行。
7． 原厂正品：须为华为原厂正品，提供出厂证明及序列号验证。
8． 软件兼容：须与现有S7706交换机软件版本兼容，必要时供应商须协助完成版本适配。
2、 安装调试与配套服务
1． 负责全部设备的安装、调试，包含所有配套线材、辅材及零配件。
2． 安装调试须确保现有业务不中断，如因施工导致业务中断或数据丢失，供应商承担全部责任。
3． 提供安装部署方案，明确实施步骤、时间安排及应急措施。
3、 质保与运维服务
1． 质保期：整体产品质保不低于一年。
2． 质保期内免费提供维修、更换及技术支持服务。
3． 提供7×24小时技术支持，故障响应时间不超过30分钟。
4． 提供系统化培训，包括技术操作、日常维护、故障处理等内容。
5． 质保期内如出现产品质量问题，供应商须免费更换，并承担相关费用。
