云南云淀淀粉有限公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

	报告书名称
	[bookmark: _Hlk66956314]云南云淀淀粉有限公司工作场所职业病危害因素检测报告书

	报告书编号
	YZZW2024-JC027

	用人单位基本情况
	单位名称
	云南云淀淀粉有限公司

	
	单位简介
	云南云淀淀粉有限公司成立于2011年12月，是一家致力于马铃薯精淀粉生产的企业，公司现已建成年产5万吨马铃薯精淀粉生产线（包含年产2万吨红薯精淀粉）；年产5000吨马铃薯膳食纤维生产线；年产3000吨马铃薯蛋白粉生产线；年产150万立方米沼气生产线及配套污水达标排放处理系统，是中国马铃薯淀粉行业龙头企业。
公司获得云南省2019年和2020年绿色食品“20佳创新企业”、“云南省100户民营小巨人企业”、“中国马铃薯淀粉行业龙头企业”、“中国淀粉工业协会马铃薯专业委员会副会长单位”、“省级企业技术中心”、“国家级高新技术企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“云南省扶贫明星企业”、“AAA级信用企业”等诸多荣誉；2019年、2020年获云南省创新创业大赛二等奖第一名。

	
	地理位置
	云南省曲靖市宣威市务德镇庶乐村委会。

	[bookmark: _Hlk66956033]现场调查及检测情况
	项目负责人
	王昆，证书编号：YZP(I)20230223

	
	报告书编写人
	王昆，证书编号：YZP(I)20230223

	
	现场调查人员
	王昆、杨红

	
	现场检测人员
	王昆、杨红、张泉富、缪勇涛

	
	现场检测时间
	2024年11月13日至2024年11月14日

	
	单位陪同人
	洪忠良

	职业病危害元素检测
	存在的主要职业病危害因素
	噪声、煤尘、其他粉尘高温、硫化氢

	
	职业病危害因素检测结果
		职业病危害
因素
	评价指标
	检测作业点/
岗位数
	合格点/
岗位数
	合格率
%

	噪声
	8小时等效声级（LEX,8h）
	16
	10
	62.5

	其他粉尘
	[bookmark: _GoBack]时间加权平均浓度（TWA）
	11
	11
	100

	
	峰接触浓度（PE）
	14
	14
	100

	煤尘
	时间加权平均浓度（TWA）
	2
	2
	100

	
	峰接触浓度（PE）
	4
	4
	100

	高温
	WBGT平均指数
	4
	4
	100

	硫化氢
	最高容许浓度（MAC）
	1
	1
	100


























现场检测照片
	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\28de5be4b10ba182b44f3dee0ec5edd.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\9d15439b33f6218130cf20201fae682.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\73224fa888934049a5264eb81e5964c.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\0783b127982fecf25bc1aa8750d12b2.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\ad510bdfceee568fbb7f9de366e8226.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\d9ee5b191c1ea1c9dca4f5d2d616969.jpg]

	[image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\f323ef5149a3cf9212410e2d4178cab.jpg][image: D:\工作资料\报告\2024年项目\2024云南云淀淀粉有限公司\现场照片\d8d56677d3da4ea700188570f622bee.jpg]



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
ZKENAEHL




image6.jpeg




image7.jpeg
7J<Eﬂﬁm




image8.jpeg
JKEDAEA




image1.jpeg




image2.jpeg
R A

— /f\%éwéhﬁh%’éﬁé u

%ﬁ"

14:

EHI= | TR




